PIELIKUMS Nr. 3
Esošo durvju fotofiksācija
Onkoloģijas klīnikas LINAC bunkurs, 8. kabinets — starojuma aizsardzības bīdāmās durvis
	Objekts
	__________________________, 8. kabinets

	Fotofiksācijas datums
	____.____.20____

	Sagatavoja
	__________________________



Fotofiksācija sagatavota esošo starojuma aizsardzības durvju un to piedziņas mehānisma stāvokļa dokumentēšanai pirms demontāžas, kā arī durvju darbības, vērtnes biezuma uzmērījuma un plānotā demontāžas/transportēšanas ceļa fiksēšanai.
A. Vispārējs skats un vadība
	[image: ]
Att. 1. Esošās starojuma aizsardzības bīdāmās durvis ar marķējumu “KONTROLES ZONA”; virs durvīm — signāllampa (sarkans/zaļš), blakus sienā — avārijas poga.
	[image: ]
Att. 2. Durvis atvērtā stāvoklī; skats uz bunkura labirinta ieeju. Uz sienas — durvju vadības pogas (sarkana/zaļa).


B. Durvju vērtne — virsmas stāvoklis
	[image: ]
Att. 3. Vērtnes virsma ar krāsojuma nodilumu un mehānisku skrāpējumu; sienā labajā pusē — sensora/ierīces padziļinājums.
	[image: ]
Att. 4. Krāsojuma nodiluma vietas tuvplāns.


C. Vērtnes malas un apakšmala
	[image: ]
Att. 5. Vērtnes aizvēršanās mala un ailes puse; sienā — vadības pogas/atslēgas padziļinājums; malā redzams krāsojuma nodilums.
	[image: ]
Att. 6. Aizvēršanās malas apakšdaļa ar krāsojuma nodilumu un netīrumu/korozijas pazīmēm.

	[image: ]
Att. 7. Vērtnes apakšmalas tuvplāns — krāsojuma nodilums un korozijas pazīmes; grīdā redzama vadotnes rieva.
	


D. Grīdas vadotne un perimetra spraugas
	[image: ]
Att. 8. Vērtnes/ailes mala; grīdā — vadotnes tapa; sienā — padziļinājums; apakšā redzams rāmja nodilums.
	[image: ]
Att. 9. Vērtnes mala atvērtā stāvoklī; grīdā — vadotnes tapa; redzama perimetra sprauga.

	[image: ]
Att. 10. Vertikālā perimetra sprauga starp vērtni un aili; aiz vērtnes — izolēti gaisvadi un kabeļu teknes.
	


E. Piedziņas mehānisms un telpa virs durvīm
	[image: ]
Att. 11. Durvju piedziņas elektromotors (ražotājs MGM motori elettrici, tips BM 80 B6) un zobstienis (zobstieņa–zobrata piedziņa).
	[image: ]
Att. 12. Piedziņas mezgls un augšējā sliede virs durvīm; uz sijas marķējums “H”.

	[image: ]
Att. 13. Zobstieņa–zobrata piedziņas tuvplāns — zobstienis, gaitas rullis, nesošais rāmis.
	[image: ]
Att. 14. Telpa virs durvīm — piedziņas reduktors/motors, sadales kārbas, kabeļi; redzams novecojis/bojāts sienas apmetums.

	[image: ]
Att. 15. Augšējā sprauga un inženiertīklu telpa virs durvīm (izolēti gaisvadi, kabeļu teknes).
	


F. Durvju darbība un vērtnes biezums
	[image: ]
Att. 16. Durvju automātiskā darbība (kadrs no video) — vērtne daļēji atvērta.
	[image: ]
Att. 17. Durvju automātiskā darbība (kadrs no video) — vērtne gandrīz aizvērta.

	[image: ]
Att. 18. Durvju kustības zona un labirinta ieeja; grīdā un pie griestiem — brīdinājuma marķējums, augšā pa labi — avārijas poga.
	[image: ]
Att. 19. Durvju vērtnes augšmalas biezuma uzmērījums ar mērlineālu.


G. Durvju demontāžas un transportēšanas ceļš
Sadaļā dokumentēts plānotais veco durvju iznešanas un transportēšanas maršruts (skat. plānu) un raksturīgie ceļa posmi.
[image: ]
Att. 20. Durvju transportēšanas ceļš (iezīmēts sarkanā krāsā) — no durvju ailes cauri telpām uz rampu. 
	[image: ]
Att. 21. Divviru 8.kabineta durvis transportēšanas maršrutā.
	[image: ]
Att. 22. Gaitenis pie 8. kabineta; norāde “4.,5.,6.,7.,8. kabineti / WC”; galā — izeja.

	[image: ]
Att. 23. Gaitenis virzienā uz izeju (“IZEJA”); 
	[image: ]
Att. 24. Personāla izejas durvis (“IZEJA”) uz āru.

	[image: ]
Att. 25. Ārējā zona — piebrauktuve/rampa un stāvvieta pie ēkas (transportēšanas/iekraušanas vieta).
	



image6.jpg




image7.jpg




image8.jpg




image9.jpg




image10.jpg




image11.jpg




image12.jpg




image13.jpg




image14.jpg




image15.jpg




image16.jpg




image17.jpg
KOG 70wy





image18.jpg




image19.jpg




image20.jpg
vedin.atv. 1300/400 (1) 110

‘zem griestiem

1) =

vednalv. 600300g1da paplasinat durviu aluh=240 gy, 6007300 grida

(109 )
‘vadin.alv. 700400 (h) B PROCEDORUT.
zemgiesiem
D (12 - (123
g = ~
H tl s (1]
(sk. 1apu BK) = i
B -
3 . .l
g -0.800
3
- Radiacijas aizsarsdzlbas siena R-1 | esoso kappu un
4 skat. BK pasast A
‘skat. BK daja
Lo JES paplainat rampu o
5250

/8 « S » 5




image21.jpg




image22.jpg




image23.jpg




image24.jpg




image25.jpg




image1.jpg




image2.jpg




image3.jpg




image4.jpg




image5.jpg




