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Tehniskā specifikācija
Vispārējie noteikumi
1. Koku zāģēšana – celma augstums no pieguļošās zemes virsmas nedrīkst būt lielāks, kā 1/3 no celma diametra, bet ne augstāks par 20 cm.
2. Celmu frēzēšana – izfrēzēt celmu ne mazāk kā 10cm dziļumā no zemes virsmas līmeņa, nofrēzēto celmu vietas nosedz ar augu zemi un iesēj zālāju.
3. Pakalpojuma mērķis – veikt kopšanas darbus, iegūt estētiski tīkamu, drošu un ekoloģisku harmonisku vidi. 
4. Pielietojamā metode – tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams koku nozāģēšanas un celmu frēzēšanas pakalpojumu savlaicīgai un kvalitatīvai veikšanai.
5. Pakalpojuma kvalitātes līmenis – jānodrošina stabilu sistēmas funkcionēšanu atbilstoši labas prakses piemēriem un ievērot Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumus Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un citu normatīvo aktu prasības.
6. Pakalpojuma vides aizsardzības prasības – jāveic koku nozāģēšana un koku celmu frēzēšana, ievērojot attiecīgās koku sugas agrotehniskās prasības.
7. Pēc koku nozāģēšanas un celmu frēzēšanas veic vietas sakopšanu bez papildus samaksas. Darba rezultātā iegūtā koksne jāutilizē.
8. Koku zāģēšanu var veikt neizmantojot pacelšanas tehniku, kā arī var izmantot gan pacelšanas tehniku, gan „alpīnistu” tehniku.
9. Darbavietā nav pieļaujama vides piesārņošana ar izlietu degvielu, eļļām vai citām vielām.
10. Darbi jāveic ievērojot darba un tehnikas drošības pasākumus, nebojājot apkārtējās ēkas, būves, aprīkojumus, labiekārtojuma elementus, apstādījumus, apstādījumus vai tehniku, inženierkomunikāciju tīklus u.c. Darba veikšanai jānodrošina nepieciešamo drošības līdzekļu ievērošana – zāģēšanas vieta pa perimetru jāierobežo ar aizsarglentām vai barjerām atbilstoši normatīvajiem aktiem. Darba procesā nedrīkst nepamatoti un neatbilstoši apgrūtināt satiksmi vai traucēt gājēju plūsmu.
11. Pretendents ir atbildīgs par darbavietas sakārtošanu. Pretendents veic darba gaitā radušos zāģmateriālu, kokmateriālu, koku un zaru utilizāciju, darba vietā saslaukāmas skaidas un salasāmi sīkie zari. Darba vieta jāsakārto 4 (četru) stundu laikā, pēc koka zāģēšanas darbu pabeigšanas.
12. Jebkura darbu izpildes uzsākšana tiek atļauta tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāja atbildīgo personu. 
13. Pasūtītājs patur tiesības samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu, samazinot darbu veikšanas apjomu, ja tam ir radušies objektīvi iemesli, kas pamatojas ar nepietiekošu finansējuma pieejamību (proti, ja, Pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā norādītā cena pārsniedz pasūtītāja budžetā atvēlēto finansējumu).
14. Koku ciršanas apliecinājumus (atļaujas) formē Pasūtītājs. 
 
Koku atrašanās vietas, to skaits un veicamās darbības
Stacionārs “Latvijas Infektoloģijas centrs”, Linezera iela 3, Rīga.
	Nr.p.k.
	Koka suga, diametrs
	Mērv.
	Skaits
	Veicamās darbības

	1.
	Priede, 47 cm
	Gab.
	1
	Koka zāģēšana un celma frēzēšana.

	2.
	Priede, 24 cm
	Gab.
	1
	Koka zāģēšana un celma frēzēšana.

	3.
	Kļava, 22 cm
	Gab.
	1
	Koku zāģēšana un celmu frēzēšana.

	4.
	Priede, 25 cm
	Gab.
	1
	Koka zāģēšana un celma frēzēšana.

	5.
	Kļava, 25 cm
	Gab.
	1
	Koka zāģēšana un celma frēzēšana.

	6.
	Priede, 36 cm
	Gab.
	1
	Koka zāģēšana un celma frēzēšana.

	7.
	Kļava, 29 cm
	Gab.
	1
	Koka zāģēšana un celma frēzēšana.

	8.
	Kļava, 22 cm
	Gab.
	1
	Koka zāģēšana un celma frēzēšana.

	9.
	Bērzs, 52 cm
	Gab.
	1
	Koka zāģēšana un celma frēzēšana.

	10.
	Bīstamo zaru apzāģēšana
	Gab.
	1
	Bīstamo zaru apzāģēšana, diametrs no 2-14cm, max apjoms 30.gab

	11.
	Celmu frēzēšana
	Gab.
	4
	



Stacionārs “Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga.
	Nr.p.k.
	Koka suga, diametrs
	Mērv.
	Skaits
	Veicamās darbības

	1.
	Priede, 34 cm
	Gab.
	1
	Koku zāģēšana un celmu frēzēšana.

	2.
	Priede, 32 cm 
	Gab.
	1
	Koku zāģēšana un celmu frēzēšana.

	3.
	Priede, 20 cm
	Gab.
	1
	Koku zāģēšana un celmu frēzēšana.

	4.
	Priede, 35 cm
	Gab.
	1
	Koku zāģēšana un celmu frēzēšana.

	5.
	Priede, 45 cm
	Gab.
	1
	Koku zāģēšana un celmu frēzēšana.

	6.
	Priede, 36 cm
	Gab.
	1
	Koku zāģēšana un celmu frēzēšana.

	7.
	Priede, 48 cm
	Gab.
	1
	Koku zāģēšana un celmu frēzēšana.
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